Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie PORIO dient als zuverlässige Lichtausstattung für anspruchsvolle Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste, weiß pulverbeschichtete Gehäuse aus Stahlblech und der UV-stabilisierte opale Diffusor aus PMMA gewährleisten Langlebigkeit. Das integrierte Betriebsgerät ist schaltbar, wobei auch Varianten mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar sind. Die Leuchte ist zudem DC-tauglich und liefert mit 3000 Lumen bei 4000K neutralweißes Licht.

Maße:
Höhe: 90 mm
Durchmesser: 464 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 480 mm
Höhe: 140 mm
Tiefe: 480 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 33 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3000 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 20.6

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
