Die LED Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine hochfunktionale und ästhetische Lichtlösung für repräsentative Geschäfts- und Wohnräume. Gefertigt aus einem robusten, pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse (Ø 600 x 62 mm) und ausgestattet mit einem UV-stabilisierten PMMA-Diffusor, gewährleistet sie eine homogene, direkt/indirekte Lichtverteilung (7250 lm bei 53W, 3000K, CRI >80). Die integrierte DALI-Dimmbarkeit ermöglicht eine präzise Anpassung der Beleuchtung. Die Leuchte ist IP40 geschützt und zudem DC-tauglich.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 53 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 7250 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 22

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
