Die LED-Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine hochmoderne, direkt/indirekte Lichtlösung, ideal für die grundlegende Lichtausstattung in anspruchsvollen Geschäfts- und Wohnräumen. Das langlebige Gehäuse (Ø 400 x 62 mm) besteht aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium und gewährleistet Robustheit sowie ein elegantes Erscheinungsbild. Der UV-stabilisierte, opale PMMA-Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung von 3350 Lumen bei 3000K. Die Leuchte ist standardmäßig schaltbar und optional mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung erhältlich.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 28 W

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3350 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 23.9

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
