Die LED-Pendelleuchte RONDO kombiniert modernes, minimalistisches Design mit hervorragender Lichtleistung (3350 lm bei 4000K). Das robuste, weiß pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (Ø 600 x 62 mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine hochwertige Ästhetik. Die direkt/indirekt strahlende Lichtverteilung, in Kombination mit dem UV-stabilisierten PMMA-Diffusor, sorgt für eine blendfreie, harmonische Beleuchtung. Dank des integrierten DALI-Betriebsgeräts ist diese Leuchte optimal für flexible und energieeffiziente Lichtsteuerungen geeignet.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 610 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 610 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 24 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3350 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 19.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
