Dieses professionelle LED-Einbaudownlight der Serie TAURE bietet exzellente Beleuchtungsqualität mit 2800 Lumen bei 4000K Farbtemperatur. Das pulverbeschichtete, weiße Aluminiumgehäuse gewährleistet Langlebigkeit und die Schutzart IP54 erlaubt den Einsatz in Feuchträumen. Durch den geringen Entblendungswert (UGR 19) und den glatten Aluminiumreflektor ist das Downlight bestens für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1 geeignet. Das externe Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar, während optional Ausführungen mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar sind.

Maße:
Höhe: 110 mm
Durchmesser: 226 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 230 mm
Höhe: 120 mm
Tiefe: 230 mm

Ausschnitt Maße:
Durchmesser: 210 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 54

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 24 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2800 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 18.2

Temperaturen:

Montageart:

Stromversorgung:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
