Die LED-Pendelleuchte der Serie RONDO bietet eine elegante und effiziente Beleuchtungslösung für Geschäfts- und Wohnräume. Das robuste und optisch ansprechende Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium (Ø 400 x 62 mm) gewährleistet Langlebigkeit. Durch die innovative Direkt/Indirekt-Lichtverteilung und den opalen PMMA-Diffusor wird eine harmonische und blendfreie Ausleuchtung (2000lm, 3000K, CRI >80) erzielt. Das integrierte DALI-Betriebsgerät ermöglicht zudem eine präzise, energieeffiziente und zukunftssichere Lichtsteuerung.

Maße:
Höhe: 62 mm
Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 405 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 505 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 16 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2000 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 21.9

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
