LED-Ein- und Aufbaudownlight, Serie RAVIO. IP44 (für die Einbauversion). Gehäuse aus Kunststoff (PC) und passivem Aluminiumkühler. Diffusor aus Kunststoff, opal. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, extern (integriert bei der Aufbauversion). Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC Tauglichkeit auf Anfrage.

Maße:
Höhe: 80 mm
Durchmesser: 172 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 190 mm
Höhe: 145 mm
Tiefe: 190 mm

Ausschnitt Maße:
Durchmesser: 160 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 44

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 23 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2400 lm
Farbtemperatur: 3000 K

Temperaturen:

Montageart:

Stromversorgung:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
