Dieses leistungsstarke LED-Einbaudownlight aus der Serie RAVIO überzeugt durch seine robuste Bauweise und hervorragende Effizienz. Das Gehäuse kombiniert hochwertigen Kunststoff (PC) mit einem passiven Aluminiumkühler, was eine optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit garantiert. Mit einer Leistung von 23W und 2450lm bei 4000K liefert dieses schaltbare Modell neutralweißes Licht mit einem hohen CRI >80. Die Schutzart IP44 ermöglicht den sicheren Einsatz in geschützten Bereichen und Feuchträumen.

Maße:
Höhe: 80 mm
Durchmesser: 172 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 190 mm
Höhe: 145 mm
Tiefe: 190 mm

Ausschnitt Maße:
Durchmesser: 160 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 44

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 23 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2450 lm
Farbtemperatur: 4000 K

Temperaturen:

Montageart:

Stromversorgung:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
