Die LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA bietet eine professionelle Beleuchtungslösung für höchste Ansprüche im modernen Objektbau. Das schlanke Gehäuse (1415x50x125 mm) ist aus robustem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Durch die direkt/indirekte Lichtverteilung und das hochwertige, matte Parabolraster wird eine optimale Ausleuchtung bei gleichzeitig geringer Blendung (UGR 19) gewährleistet, wodurch die Leuchte bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 ist. Das integrierte DALI-Betriebsgerät ermöglicht eine flexible und energieeffiziente Steuerung in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 43 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 5550 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 11.4

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
