Die professionelle LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA kombiniert hochwertiges Design mit herausragender Lichttechnik. Das robuste Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium (Abmessungen: 1135x50x125mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine elegante Optik. Dank des matten Parabolrasters erreicht die Leuchte eine exzellente Entblendung (UGR 19 / teils UGR 16) und erfüllt die Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze (gemäß EN 12464-1). Die integrierte DALI-Dimmbarkeit sowie die DC-Tauglichkeit bieten maximale Flexibilität bei der Lichtsteuerung und Installation.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 31 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 4150 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 14.4

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
