Die LED Pendelleuchte der Serie ZOLA ist die ideale Beleuchtungslösung für Büros und Bildschirmarbeitsplätze. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem, weiß pulverbeschichtetem Aluminium (Abmessungen: 1415x50x125 mm). Dank des matten Parabolrasters und der direkten/indirekten Lichtabgabe wird ein Höchstmaß an Sehkomfort erreicht; mit einem UGR-Wert von unter 16 ist die Leuchte vollständig bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Die hohe Lichtleistung von 7250 Lumen bei 63W (3000K) sorgt für eine effiziente und angenehme Arbeitsatmosphäre. Das Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar, optional auch mit DALI oder Casambi Steuerung erhältlich.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 63 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 7250 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 12

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
