Die LED Pendelleuchte der Serie ZOLA überzeugt durch ihr hochwertiges, weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit den Maßen 1415 x 50 x 125 mm. Die Leuchte bietet eine ausgewogene, direkt/indirekt strahlende Lichtverteilung, ideal für eine homogene Raumbeleuchtung. Ausgestattet mit einem matten Parabolraster erfüllt sie höchste Anforderungen an die Entblendung (UGR  16) und ist uneingeschränkt bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar, wobei auch Varianten mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung für maximale Flexibilität verfügbar sind.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 43 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 5550 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 11.4

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
