Die ZOLA LED-Leuchte überzeugt als vielseitige Lichtlösung für Deckenaufbau oder Pendelmontage. Das robuste, weiß pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (1135x50x125mm) beherbergt ein direkt strahlendes System mit mattem Parabolraster, das höchste Lichteffizienz garantiert. Mit 32W und 3550 Lumen bei 3000K bietet diese Leuchte exzellente Lichtqualität (CRI >80). Dank des sehr niedrigen UGR-Wertes (16 gemäß EN 12464-1) ist die ZOLA optimal für Bildschirmarbeitsplätze geeignet und standardmäßig schaltbar; optional sind DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 32 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3550 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 15.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
