Die LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA kombiniert elegantes Design mit höchster Funktionalität für professionelle Arbeitsbereiche. Das robuste Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium (1135x50x125mm) gewährleistet Langlebigkeit und eine effektive Wärmeableitung. Dank des matten Parabolrasters und der direkten/indirekten Lichtverteilung erfüllt die Leuchte die Anforderungen an die Bildschirmtauglichkeit (UGR  19) gemäß EN 12464-1. Mit integriertem DALI-Betriebsgerät und DC-Tauglichkeit bietet die ZOLA Serie maximale Flexibilität in modernen Beleuchtungssteuerungen; Ausführungen mit Casambi Bluetooth Steuerung sind optional verfügbar.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 31 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3900 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 14.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
