Das hochwertige, weiß pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse der LED-Pendelleuchte ZOLA garantiert Langlebigkeit und professionelle Ästhetik. Die direkt strahlende Leuchte ist mit einem Parabolraster-Diffusor ausgestattet und bietet dank des integrierten, schaltbaren Betriebsgeräts sofortige Einsatzbereitschaft. Mit Abmessungen von 1135 x 50 x 125 mm liefert die Leuchte 2600 Lumen bei 3000 Kelvin und hervorragender Farbwiedergabe (CRI >80). Dank der Entblendung von UGR 19 (typischerweise sogar UGR 16) ist diese Leuchte optimal für bildschirmgerechte Arbeitsplätze gemäß EN 12464-1 konzipiert.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 22 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2600 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 14.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
