Die LED-Profilleuchte ZOLA bietet eine professionelle, direkt strahlende Beleuchtungslösung mit einem robusten, pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse (1135x50x125mm). Der integrierte Diffusor mit mattem Parabolraster sorgt für exzellente Entblendung (UGR  16) und macht die Leuchte bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Mit einer Leistung von 32W und 3750 Lumen bei 3000K (CRI >80) bietet sie hohe Effizienz und Lichtqualität. Die Leuchte ist standardmäßig DALI-dimmbar, DC-tauglich und optional mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 32 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3750 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 15.5

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
