Die LED-Deckenleuchte der Serie ZOLA strahlt direkt und direkt/indirekt und besitzt ein schlankes Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. Der matte Parabolraster-Diffusor sorgt für eine hervorragende Entblendung (UGR  16), womit die Leuchte die strengen Anforderungen für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1 erfüllt. Mit 40W Leistung und 4400 Lumen bei 3000K bietet dieses schaltbare Modell optimale Beleuchtung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Die ZOLA Leuchte ist zudem DC-tauglich und optional in DALI- oder Casambi-fähigen Ausführungen erhältlich.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 40 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 4400 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 15.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
