Die LED-Leuchte der Serie ZOLA besticht durch ihr hochwertiges, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (1135x50x125mm) und den Parabolraster-Diffusor, der einen optimalen Sehkomfort gewährleistet. Dank der sehr geringen Blendwirkung (UGR 16 in der Standardausführung) ist die Leuchte optimal bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Das Betriebsgerät ist DALI dimmbar integriert, um eine präzise Lichtsteuerung zu ermöglichen. Verfügbar in direkt und direkt/indirekt strahlender Ausführung. Optional ist die Steuerung via Casambi Bluetooth möglich und die Leuchte ist DC-tauglich.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 22 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2750 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 14.4

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
