Die LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA zeichnet sich durch ihr robustes, weiß pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse aus (Abmessungen: 1135x50x125mm). Die Kombination aus direkter und indirekter Lichtverteilung, in Verbindung mit dem matten Parabolraster-Diffusor, gewährleistet eine hervorragende Entblendung (UGR 16) und ist somit bildschirmgerecht nach EN 12464-1. Mit 31W und 4150lm bei 4000K (CRI >80) bietet sie eine hocheffiziente Arbeitsplatzbeleuchtung. Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar; optional sind DALI oder Casambi Bluetooth Steuerungen sowie DC-Tauglichkeit verfügbar.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 31 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 4150 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 14.4

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
