Die ZOLA LED-Leuchte kombiniert höchste Beleuchtungseffizienz (32W, 3750lm, 3000K) mit einem eleganten, pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse (1135x50x125mm). Durch den Einsatz eines matten Parabolraster-Diffusors und des geringen UGR-Wertes (19) ist diese Leuchte optimal für die blendfreie Ausleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen gemäß EN 12464-1 geeignet. Das integrierte Betriebsgerät ermöglicht eine direkte Schaltung und macht die ZOLA Leuchte DC-tauglich.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 32 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 3750 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 15.5

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
