Die LED Pendelleuchte der Serie ZOLA überzeugt durch ihr hochwertiges, weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (1415x50x125mm). Dieses direkt strahlende D-Aufbau-Modell ist mit einem matten Parabolraster-Diffusor ausgestattet, der eine optimale und blendfreie Lichtverteilung gewährleistet. Dank eines niedrigen UGR-Wertes von 19 (typisch 16) ist die Leuchte optimal für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1 geeignet. Das integrierte Betriebsgerät ist DALI dimmbar, um maximale Flexibilität und Energieeffizienz in modernen Arbeitswelten zu garantieren.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 40 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 4700 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 15.5

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
