Die LED-Leuchte der Serie ZOLA besticht durch ihr robustes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (1135 x 50 x 125 mm) und eine hohe Lichteffizienz (22W, 2600lm bei 3000K). Speziell konzipiert für professionelle Umgebungen, garantiert der matte Parabolraster einen extrem geringen Blendwert von UGR 16 und ist somit uneingeschränkt bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Die integrierte DALI-Schnittstelle ermöglicht eine präzise Lichtsteuerung; eine Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung ist optional verfügbar. Das Betriebsgerät ist zudem DC-tauglich.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1135 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1270 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 22 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2600 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 14.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
