Die ZOLA LED-Pendelleuchte überzeugt durch höchste Funktionalität und eine schlanke Ästhetik. Das robuste Gehäuse aus Aluminium ist weiß pulverbeschichtet (Abmessungen: 1415 x 50 x 125 mm) und für den D-Aufbau (direkt strahlend) konzipiert. Mit 40 Watt und 4400 Lumen bei 3000K liefert diese Leuchte effizientes, warmweißes Licht (CRI >80). Durch das matte Parabolraster wird eine hervorragende Entblendung (UGR  19, Varianten bis UGR  16) erreicht, wodurch die Leuchte optimal für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen (BAP-tauglich gemäß EN 12464-1) geeignet ist. Das schaltbare Betriebsgerät ist integriert; die ZOLA-Serie ist zudem DC-tauglich.

Maße:
Breite: 50 mm
Höhe: 125 mm
Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 130 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 1550 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 40 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 4400 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 15.3

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
