Auslaufartikel: LED-Schienenstrahler, Serie Track, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen, 230V. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiß oder anthrazit, pulverbeschichtet. 350° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Austauschbare Linsen aus PC, vergilbungsfrei, für verschiedene Abstrahlwinkel (20° - 60°). Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, eingebaut.

Maße:
Breite: 150 mm
Höhe: 85 mm
Tiefe: 184 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 140 mm
Höhe: 110 mm
Tiefe: 208 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): IP 20

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 15 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 1600 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 16.7

Temperaturen:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
