LED-Feuchtraumleuchte, Serie SWIM, IP66/67/68/69, IK10. Die Leuchte darf bis 10m eingetaucht werden. Gehäuse und Seitenteile aus Polycarbonat (PC), grau (UV- und Chlorresistent). Opaler Diffusor aus PC, UV- und Chlorresistent. Symmetrische Lichtverteilung und homogene Ausleuchtung. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Netzteil, schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. NANO Schutz auf Anfrage. Anwendungsbereich: Autowaschen, Chemische Industrie, Schwimmbäder etc.

Maße:
Breite: 70 mm
Höhe: 70 mm
Tiefe: 780 mm

Verpackungsmaße:
Breite:  mm
Höhe:  mm
Tiefe:  mm

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 66
Stoßfestigkeitsgrad (IK): wert.IKclass.IK 10

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 17 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 1900 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 25.5

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
