Die hochwertige LED-Einbauleuchte der Serie MAVS kombiniert minimalistisches Design mit technischer Präzision, ideal für moderne Büros, Flure und Verkaufsflächen. Das robuste Gehäuse (865 x 79 x 79 mm) ist aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und beherbergt einen UV-stabilisierten, opalen PMMA-Diffusor, der eine gleichmäßige Lichtverteilung (2600lm bei 3000K) gewährleistet. Standardmäßig ist die Leuchte schaltbar, bietet aber optional auch Kompatibilität mit DALI- oder Casambi-Steuerungen sowie DC-Tauglichkeit.

Maße:
Breite: 79 mm
Höhe: 79 mm
Tiefe: 865 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 118 mm
Höhe: 75 mm
Tiefe: 1300 mm

Ausschnitt Maße:

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 26 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2600 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
