Die rechteckige LED-Decken- und Wandleuchte der Serie MAVS bietet höchste Funktionalität in schlankem Design (1415x59x79 mm). Das robuste Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium garantiert Langlebigkeit (IP40), während der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor für homogenes, blendfreies Licht (4600 lm, 4000K) sorgt. Das integrierte Betriebsgerät ist schaltbar und optional auch mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth-Steuerung erhältlich. Zudem ist die MAVS Leuchte DC-tauglich.

Maße:
Breite: 59 mm
Höhe: 79 mm
Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 119 mm
Höhe: 74 mm
Tiefe: 1600 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 44 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 4600 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
