LED-Feuchtraumleuchte, Serie LUKA, IP66. Ammoniak und Öl beständig. Gehäuse aus Stahlblech. Diffusor aus Sicherheitsglas. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Netzteil, schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. DC Tauglichkeit und NANO Schutz auf Anfrage. Geeignet für Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Anwendungsbereich: Autowaschen, Chemische Industrie, Küchen etc.

Maße:
Breite: 192 mm
Höhe: 90 mm
Tiefe: 1605 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 250 mm
Höhe: 150 mm
Tiefe: 1630 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 66

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 84 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 9900 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 21.5

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
