Die LED-Leuchte der Serie MAVS kombiniert hochwertige Ästhetik mit robuster Funktionalität. Das pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (850x59x79mm) in Weiß gewährleistet Langlebigkeit und eine effektive Wärmeableitung. Der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor sorgt für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung bei neutralweißen 4000K und 2750 Lumen. Mit der Schutzart IP40 ist diese Decken- und Wandanbauleuchte ideal für den professionellen Inneneinsatz geeignet und standardmäßig schaltbar sowie DC-tauglich.

Maße:
Breite: 59 mm
Höhe: 79 mm
Tiefe: 850 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 118 mm
Höhe: 75 mm
Tiefe: 1300 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 26 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2750 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
