Die MAVS LED-Profilleuchte (1425 x 79 x 79 mm) ist eine vielseitige und energieeffiziente Lösung für die Decken- oder Wandanwendung. Das hochwertige Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium bietet maximale Stabilität und erfüllt die Schutzart IP40. Ausgestattet mit einem opalenen, UV-stabilisierten PMMA-Diffusor, liefert diese 44W-Leuchte 4350lm warmweißes Licht (3000K) mit einer sehr guten Farbwiedergabe (CRI >80). Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar und die Leuchte ist DC-tauglich; optional sind DALI-Dimmung und Casambi Bluetooth-Steuerung erhältlich.

Maße:
Breite: 79 mm
Höhe: 79 mm
Tiefe: 1425 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 119 mm
Höhe: 74 mm
Tiefe: 1600 mm

Ausschnitt Maße:

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 44 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 4350 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
