Die vielseitige LED-Leuchte der Serie MAVS besticht durch ihr elegantes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (865 x 79 x 79 mm). Der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor sorgt für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung mit 2750 Lumen bei 4000 Kelvin Neutralweiß. Mit einer Schutzart von IP40 eignet sich die MAVS ideal für anspruchsvolle Innenanwendungen. Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar; optionale Ausführungen mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung sind für maximale Flexibilität in der Lichtsteuerung verfügbar.

Maße:
Breite: 79 mm
Höhe: 79 mm
Tiefe: 865 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 118 mm
Höhe: 75 mm
Tiefe: 1300 mm

Ausschnitt Maße:

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 26 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2750 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
