Die LED-Leuchte der Serie MAVS kombiniert minimalistisches Design mit herausragender Funktionalität. Das robuste Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium (weiß) und der UV-stabilisierte PMMA Opal-Diffusor garantieren Langlebigkeit und eine homogene Lichtverteilung. Mit den kompakten Maßen von 1985 x 79 x 79 mm (LBH) und einer Leistung von 61W (6450lm bei 4000K) ist sie ideal für den anspruchsvollen Decken- und Wandeinbau. Standardmäßig schaltbar, sind optional DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth-Steuerung sowie DC-Tauglichkeit verfügbar.

Maße:
Breite: 79 mm
Höhe: 79 mm
Tiefe: 1985 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 123 mm
Höhe: 101 mm
Tiefe: 2010 mm

Ausschnitt Maße:

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 61 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 6450 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
