Die vielseitige LED-Leuchte der Serie MAVS bietet höchste Beleuchtungsqualität mit 4350 Lumen bei 3000K (CRI >80). Das robuste, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse in Weiß und der UV-stabilisierte PMMA-Diffusor gewährleisten Langlebigkeit (IP40). Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar und DC-tauglich. Die Leuchte bietet maximale Flexibilität durch optionale Ausführungen mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung.

Maße:
Breite: 59 mm
Höhe: 79 mm
Tiefe: 1415 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 119 mm
Höhe: 74 mm
Tiefe: 1600 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 44 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 4350 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
