Die vielseitige LED-Leuchte der Serie MAVS (44W, 4600lm) ist für den Decken- und Wandeinbau konzipiert. Das robuste, weiß pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse (1425 x 79 x 79 mm) und der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor garantieren Langlebigkeit und eine homogene Lichtverteilung (4000K, CRI >80). Das Betriebsgerät ist integriert und standardmäßig schaltbar, wobei auch Varianten mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung zur Verfügung stehen. Die Leuchte ist zudem DC-tauglich.

Maße:
Breite: 79 mm
Höhe: 79 mm
Tiefe: 1425 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 119 mm
Höhe: 74 mm
Tiefe: 1600 mm

Ausschnitt Maße:

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 44 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 4600 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
