Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie MAVS zeichnet sich durch ihr robustes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (weiß) aus. Der opale Diffusor aus UV-stabilisiertem PMMA-Kunststoff sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung von 6100 Lumen. Dank der standardmäßig integrierten, schaltbaren Betriebsgeräte – mit optionaler DALI-Dimmbarkeit oder Casambi Bluetooth Steuerung – ist die Leuchte hochflexibel in professionellen Umgebungen einsetzbar und zudem DC-tauglich.

Maße:
Breite: 59 mm
Höhe: 79 mm
Tiefe: 1975 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 123 mm
Höhe: 101 mm
Tiefe: 2010 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 61 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 6100 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
