Die rechteckige LED-Aufbauleuchte der Serie MAVS überzeugt durch ihr robustes, weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse. Mit Abmessungen von 570 x 56 x 79 mm (IP40) ist sie ideal für die vielseitige Decken- und Wandmontage in Innenbereichen. Der UV-stabilisierte opale PMMA-Diffusor gewährleistet eine homogene Lichtverteilung (1700lm bei 3000K). Das integrierte Betriebsgerät ist schaltbar und die Leuchte ist standardmäßig DC-tauglich. Zudem sind Varianten mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung optional verfügbar.

Maße:
Breite: 59 mm
Höhe: 79 mm
Tiefe: 570 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 118 mm
Höhe: 75 mm
Tiefe: 690 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 17 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 1700 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
