LED-Decken- und Wandleuchte, Serie ZORRO. Gehäuse aus Stahlblech, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich. NANO Schutz auf Anfrage.

Maße:
Breite: 165 mm
Höhe: 63 mm
Tiefe: 600 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 166 mm
Höhe: 57 mm
Tiefe: 704 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 19 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2200 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 26

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
