Die hochwertige LED-Aufbauleuchte der Serie MAVS besticht durch ihr schlankes Design und das robuste, weiß pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse. Der UV-stabilisierte opale PMMA-Diffusor sorgt für eine gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung mit hoher Lichtausbeute (6450 Lumen bei 4000K). Die Leuchte ist standardmäßig schaltbar und DC-tauglich, wobei Optionen für DALI oder Casambi Bluetooth-Steuerung maximale Flexibilität bei der Installation bieten.

Maße:
Breite: 59 mm
Höhe: 79 mm
Tiefe: 1975 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 123 mm
Höhe: 101 mm
Tiefe: 2010 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 61 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 6450 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
