Die professionelle LED-Leuchte der Serie MAVS überzeugt durch ihr robustes, weiß pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit kompakten Abmessungen (585 x 79 x 79 mm). Der UV-stabilisierte Diffusor aus opal PMMA sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung (1800lm bei 17W). Standardmäßig schaltbar, ist die Leuchte für höchste Flexibilität optional auch in DALI-dimmbarer Ausführung oder mit integrierter Casambi Bluetooth Steuerung erhältlich und zudem DC-tauglich.

Maße:
Breite: 79 mm
Höhe: 79 mm
Tiefe: 585 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 118 mm
Höhe: 75 mm
Tiefe: 690 mm

Ausschnitt Maße:

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 17 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 1800 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
