LED-Decken- und Wandleuchte, Serie MAVS. Gehäuse aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar oder DALI dimmbar, integriert. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.

Maße:
Breite: 79 mm
Höhe: 79 mm
Tiefe: 1985 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 123 mm
Höhe: 101 mm
Tiefe: 2010 mm

Ausschnitt Maße:

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 61 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 6100 lm
Farbtemperatur: 3000 K
UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
