Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie MAVS besticht durch ihr robustes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (570x79x59 mm) in elegantem Weiß. Der UV-stabilisierte Diffusor aus opal PMMA sorgt für eine gleichmäßige, blendfreie Lichtverteilung (1800 lm bei 4000K). Standardmäßig schaltbar, bietet diese DC-taugliche Leuchte optional die Möglichkeit zur DALI-Dimmung oder zur Integration der modernen Casambi Bluetooth Steuerung für maximale Flexibilität.

Maße:
Breite: 59 mm
Höhe: 79 mm
Tiefe: 570 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 118 mm
Höhe: 75 mm
Tiefe: 690 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 40

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 17 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 1800 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 26.2

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
