Busfähige Dreiphasen-Netzüberwachung, kompakte Bauform
 
Dreiphasen-Netzüberwachung zum Einbau in Unterverteilungen der Allgemeinbeleuchtung
 
-  Kommunikation zwischen MultiControl-Anlage und MC-LM über 4-poligen Datenbus RS485
-  Adressierung mittels Drehcodierschalter bis max. 16 Adressen
-  Bei Aktivierung bzw. Netzausfall erfolgt Anzeige per zugeordneten Klartext
-  Datentransfer über 4-adrigen RS485-Datenbus (geschirmt)
-  Integrierter Abschlusswiderstand, über internen
Dipschalter wählbar
-      Keine E30-Verkabelung notwendig durch sicheres Datenprotokoll
-      Selektives Einschalten der Endstromkreise bei Netzausfall

Fabrikat: RP-Technik GmbH
