Fluchtwegleuchte mit ERT-LED für Trilux E-Line Tragschiene (Profil 07650, 7-polig)Diese Fluchtwegleuchte ist speziell für die Trilux E-Line Tragschiene mit 7-poligem Profil (07650) konzipiert. Der integrierte, innovative Linsenträger mit Schnellmontagefunktion erlaubt den einfachen und flexiblen Einsatz verschiedener Linsentypen – optimal angepasst an die jeweilige Anwendung.Im Lieferumfang  sind sowohl eine Linse für die Flächen- als auch eine für die Flurausleuchtung enthalten.

Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
· Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
· Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP
Material: Metall
Farbe: RAL 9003
Maße: 368 mm x 62 mm x 40.7 mm

Montageart: Schienensysteme
Schutzklasse: 1
Schutzart (IP): IP 20
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3
Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 5,4 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,1 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 470 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: LBLT039ML

Zubehör:
Artikelnummer: LSYS-H4, 4x H-Linse für Leuchten mit Linsensystem
Artikelnummer: LSYS-S4, 4x Spotlinsen für Leuchten mit Linsensystem.  Geeignet für Decken bis zu 12m
Artikelnummer: LSYS-B4, 4x Beam-Linse für Leuchten mit  Linsensystem, Beispielsweise zur Beleuchtung  von Erste-Hilfe oder Brandmeldeeinrichtungen

Fabrikat: RP-Technik GmbH
