LED-Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Runde LED-Sicherheitsleuchte aus Zink-Druckguß zum Deckeneinbau. Durch die sehr leistungsstarke LED wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege auch bei hohen Decken erreicht. Einfache Montage wird mittels Federbefestigung erreicht.

Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:
· Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
· Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
· Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP
Material: Zink-Druckguss
Farbe: RAL 9003
Durchmesser: 88 mm

Montageart: Deckeneinbau
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 40
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 8
Zulässige Temperatur DS: -10 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -10 °C bis 50 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 9,6 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,1 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 1100 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: DDEF039ML

Zubehör:
Artikelnummer: BALLPLX-ILE, Ballschutzhaube 245x245x21mm inkl. Laschen Plexiglas klar für ILE, PMMA vergütet

Fabrikat: RP-Technik GmbH
