LED-Wannenleuchte, Serie VASCA, IP65, IK08. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus PC, UV-resistent. Befestigung des Diffusors mit Edelstahlclipsen. LED Platine einzeln austauschbar. Betriebsgerät schaltbar. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.

Maße:
Breite: 97 mm
Höhe: 82 mm
Tiefe: 1220 mm

Verpackungsmaße:
Breite: 104 mm
Höhe: 87 mm
Tiefe: 1240 mm

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 65
Stoßfestigkeitsgrad (IK): wert.IKclass.IK 8

Elektrischer Anschluss:
Leistung Dauerbetrieb: 20 W
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 2500 lm
Farbtemperatur: 4000 K
UGR: 24

Temperaturen:

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
