LED-Strahler, Serie SOLID. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, für Außenanwendung geeignet, Farbe: schwarz, pulverbeschichtet. Abdeckung aus gehärtetem Glas. Robustes Gehäuse mit IP 66 und hohem Stoßfestigkeitsgrad IK08. Leistungsstarke LED Technik mit über 140lm/W für effektive Ausleuchtung großer Flächen. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Äußerst flexibler Einsatz durch flache Bauform und einstellbarem Neigungswinkel. Der Anschluss erfolgt mittels offenem Kabelende.

Maße:
Breite: 187 mm
Höhe: 37 mm
Tiefe: 247 mm

Farbe:

Gehäusematerial:

Zertifizierung:
Schutzart (IP): wert.IngressProtection.IP 66
Stoßfestigkeitsgrad (IK): wert.IKclass.IK 8

Elektrischer Anschluss:
Eingangsspannung AC: 220-240V / 50-60Hz V
Nennausgangsleistung: 50 W

Stromversorgung:
DC-Tauglichkeit: wert.DCSuitable.Ja

Lighttechnische Daten:
Lichtquelle: wert.LightSource.LED
Bemessungslichtstrom: 7000 lm
Farbtemperatur: 4000 K

Temperaturen:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:
Eingangsspannung DC: 216 V

Montageart:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
