LED-Rettungszeichenleuchte zur Wand nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Rettungszeichen-Wandleuchte im quadratischen Format mit rahmenloser Haube und montagefreundlichem BajonettverschlussGeeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Inklusive Piktogramm nach Vorgabe gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben oder unten). Optional besteht die Möglichkeit die Leuchte für die Ausschilderung anderer Nebenräume zu kennzeichnen.

Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Maße: 300 mm x 300 mm x 110 mm

Montageart: Wandaufbau
Schutzklasse: 2
Schutzart (IP): IP 65
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 4
Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 30m m
Piktogramm: Einzeln n.A.

Leistung Dauerbetrieb: 4,6 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 520 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: WFXW019

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
