Allgemein- und Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838Runde formschöne LED-Allgemeinleuchte aus Aluminium zum Wand- oder Deckenaufbau mit Notlicht-Einsatz.  Gehäusefarbe nach Wahl alu-eloxiert oder weißLichtfarbe nach Wahl 4000 K oder 3000 K 

Überwachung: 
Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:
· Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
· Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
· Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)
· Automatische Ladeüberwachung
· Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
· Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters
Material: Aluminium
Farbe: RAL 9003
Durchmesser: 395 mm

Montageart: Universal
Schutzklasse: 1
Schutzart (IP): IP 20
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3
Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C
Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 28 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 2 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 360 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie: LFP3245.WRLED

Artikelnummer: QAW403SC-WW

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
