Rahmenlose, wandbündige LED-Rettungszeichenleuchte für den Wandeinbau. Sie fügt sich nahtlos in die Wand ein, ohne sichtbare Rahmen, Schrauben oder hervorstehende Elemente, sodass das Gesamtbild der Umgebung nicht beeinträchtigt wird.Ein integriertes Nivelliersystem ermöglicht eine präzise und einfache Ausrichtung der Leuchte auf Wandniveau.Das Piktogrammset wird innenliegend eingesetzt und lösungsmittelfrei befestigt.Für den Einbau in Beton oder Mauerwerk ist passendes Zubehör erhältlich:UEMR-BWE – BetoneinbaugehäuseUEMR-TWE – Trockenbau-Wandeinbaurahmen
Schaltnetzteil für LED-Leuchten bis 5W Einstellung verschiedener Ausgangsspannungen (3,3V/ 5V/ 12V/ 24V) möglich. Das Netzteil NT24 kann in Verbindung mit einem Überwachungsbaustein für den Einsatz in Notlichtanlagen vom Typ my-, micro-, mini-, midi und multiControl verwendet werden.
Farbe: Transparent
Maße: 100 mm x 212 mm x 110 mm

Montageart: Wandeinbau
Schutzklasse: 1
Schutzart (IP): IP 40
Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 7
Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 20m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 1,7 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,3 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 80 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie: 

Artikelnummer: UEMR019

Zubehör:
Artikelnummer: UEMR-BWE, Einbaugehäuse für Beton- und Mauerwerk, zur  Aufnahme der rahmenlosen und  wandbündigen LED-Rettungszeichenleuchte  UEMR 

Fabrikat: RP-Technik GmbH
