Schutzklasse: 1
Schutzart (IP): IP 54
Zulässige Temperatur DS: 10 °C bis 35 °C °C
Zulässige Temperatur BS: 10 °C bis 35 °C °C

Artikelnummer: NVGS1051WL

Zubehör:

Fabrikat: RP-Technik GmbH
